Утверждаю

Директор МБОУ «Высоцкая ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Кирст

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

Приложение

к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Идентификация товара | № показателя товара | Наименование показателя (характеристики) товара | Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1(к минимальным) | Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2(к максимальным) | Единица измерения | Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3(к вариантам) | Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4(к значениям, которые не могут изменяться) |
| 1 | Заземлитель вертикальный соответствующийГОСТ 2590-2006 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Вид | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть круглый прокат |
| 2 | Номинальный диаметр | Должен быть 16,0 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Площадь поперечного сечения | Не менее 2,011 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Масса 1 м длины проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 1,578 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Овальность проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должна превышать 75 % суммы предельных отклонений по диаметру. |
| 6 | Прокат | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть в мотках или  в прутках |
| 7 | Состав стали | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали или из качественной углеродистой и легированной стали или из высоколегированной стали |
| 8 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | от 1 до12 |  |
| 2 | Заземлитель горизонтальный соответствующийГОСТ 2590-2006 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Вид | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть круглый прокат |
| 2 | Номинальный диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть 12,0 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Площадь поперечного сечения | Не менее 1,131 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Масса 1 м длины проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 0,888 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Овальность проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должна превышать 75 % суммы предельных отклонений по диаметру |
| 6 | Прокат | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть в мотках или  в прутках |
| 7 | Состав стали | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали или из качественной углеродистой и легированной стали или из высоколегированной стали |
| 8 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | от 1 до 12 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Кабель силовой АСБ2лсоответствующийГОСТ 18410-73 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Номинальное напряжение | Должно быть 10 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Количество токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 3 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | номинальным сечением | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 70 | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Вид | с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Длина маломерных отрезков | Не менее 100 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Класс токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1 или 2 |
| 7 | Классификация токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | однопроволочные или многопроволочные |
| 8 | Форма жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Круглая или фасонная |
| 9 | Материал жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Алюминий или медь |
| 10 | оболочка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должна быть отдельная | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 11 | относительное удлинение жил | не менее 30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | Номинальная толщина изоляции | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 1,2 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 13 | Пропитка бумажной изоляции кабеля | должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 14 | Складки и разрывы бумажной изоляции | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должно быть отсутствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Срок службы кабелея | не менее 30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | лет. | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Кабель АВБбШвсоответствующийГОСТ 16442-80 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Материал изоляции | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката или из вулканизированного полиэтилена |
| 2 | Количество токопроводящих жил | Должно быть 4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | номинальным сечением | Должно быть 10 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Номинальное напряжение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 1 | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Материал жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Алюминий или медь |
| 6 | Сечения жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Номинальная толщина изоляции | Не менее 0,7 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Строительная длина | не менее 450 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Класс токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1 или 2 |
| 10 | Классификация токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть однопроволочные или многопроволочные |
| 11 | Форма жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Круглая или фасонная |
| 12 | Материал жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Алюминий или медь |
| 13 | Цветовая маркировка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм |
| 14 | Электрическое сопротивление изоляции | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 12 | МОм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Допустимая частота переменного напряжения | Не менее 50 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Гц | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 16 | Испытательное напряжение кабеля | Не менее 3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Плита закрытия кабеля "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Размер (ДхШхТ) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | 240\*480\*16 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Вес | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 1,6 |
| 3 | Разрушение под воздействием внешних факторов (влага, щелочи, кислоты) | Должна быть не подвержена | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Назначение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Плита для закрытия кабеля в траншее |
| 5 | Материал | Должна быть полимерная композиция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Муфта концевая | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Количество жил | Должно быть 3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Сечение жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 70-120 | Мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Напряжение | Не менее10000 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Должна быть 220 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Диапазон рабочих температурот | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 0С | От -50 до +50 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Назначение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с бумажной изоляцией (наружной установки) |
| 7 | Кабель канал | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Материал изделия | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть ПВХ | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Степень защиты | Не ниже IP40 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 40 |
| 4 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 2000 |
| 5 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 40 |
| 6 | Температура эксплуатации | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 0С | От -15 до +60 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Стойка железобетонная | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Длинна | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 11000 |
| 2 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 185 |
| 3 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 280 |
| 4 | Вес | Не менее 1125 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | изгибающий момент | Не ниже 3, 5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | тс\*м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Марка по прочности на сжатие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | М300 |
| 7 | Класс бетона по прочности | не менее В25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Морозостойкость | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 200 | циклов | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Водонепроницаемость | Не менееW4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Опорная плита | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | представляют собой квадратные железобетонные платформы |
| 11 | Длинна | Не менее 1600 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | Ширина | Не менее 1600 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 13 | Высота | Не менее 500 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 14 | Вес | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 1550 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Комплектация | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Траверса, Скоба, Хомут, Крепление подкоса, Кронштейн |
| 9 | ИзоляторсоответствующийГОСТ 1232-2017 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Назначени | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | для изоляции и крепления проводов электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ. |
| 2 | Описание | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть штыревой, фарфоровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Номинальное напряжение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 20 | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | не менее 13,0 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кН | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при снятии изоляторов | не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кН | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | класс напряжения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 35 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Пробивочное напряжение в изоляционной среде | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 160 |
| 10 | Кабель СИП | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Количество жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 1 |
| 2 | Сечение жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 70 |
| 3 | Материал жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть ллюминиевый сплав | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Материал оболочки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть без оболочки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Материал изоляции | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть полиэтилен сшитый светостабилизированный | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Конструкция жилы | Должна быть многопроволочная | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Форма жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть круглая | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Напряжение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 35000 |
| 9 | Диапазон рабочих температур | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 0С | От -60 до +50 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Прочность при растяжении | не менее 295 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Н/мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 11 | относительное удлинение при разрыве | не менее 4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | модуль упругости | не менее 62·103 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Н/мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 13 | Номинальная толщина изоляции основных жил и нулевой несущей жилы | Не менее 1,3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 14 | Номинальная толщина изоляции | Не менее 1,3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Шаг скрутки жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 150 | см | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 16 | Электрическое сопротивление жилы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 1,380 | Ом | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 11 | Изолятор опорныйсоответствующийГОСТ Р 52034-2008 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 | 1 | Строительная высота | 190 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Длина изоляционной части | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не менее 91 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Длина пути утечки | Не менее 20 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Cм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Номинальное напряжение | 10 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Минимальная механическая разрушающая крутящая сила на изгиб | не менее 4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кН | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Минимальный механический крутящий момент | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2 | кН\*м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Испытательное напряжение грозовых импульсов | не менее 80 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Масса | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 1,9 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | Песок среднийСоответствующийГОСТ 8736-2014 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | 1 | Тип песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть неорганический сыпучий материал с максимальной крупностью зерен 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно-гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений |
| 2 | Класс песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть II или I |
| 3 | Модуль крупности песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | должен быть свыше 2,0 до 2,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Группа песка | должна быть "средний" | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Содержание зерен крупностью св. 10 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должно превышать 5 | % по массе | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Содержание зерен крупностью св. 5 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должно превышать 15 | % по массе | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должно превышать 15 | % по массе | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | не должно превышать 3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Содержание глины в комках в песке | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | должно быть 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Песок не содержит посторонних засоряющих примесей | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 13 | Кабель ПвБбШВсоответствующийГОСТ 16442-80 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | 1 | Описание | Кабель силовой должен быть с алюминиевыми жилами с изоляцией из вулканизированного полиэтилена | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 0,66 |
| 3 | Число токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 4 |
| 4 | Сечение токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 25 |
| 5 | Номинальная толщина изоляции | Не менее 0,7 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Прочность изоляции при растяжении до старения | Не менее 10 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Н/мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Относительное удлинение при разрыве | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 300 | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Допустимые токи короткого замыкания | Не менее 2,24 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кА | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Кабели стойкие к воздействию повышенной температуры окружающей среды | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | °C | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть до 50 |
| 10 | Кабели стойкие к воздействию пониженной температуры окружающей среды | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | °C | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть до минус 50 |
| 11 | Срок службы кабелей | должен быть 30 лет. | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 14 | Муфта концевая | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | 1 | Количество жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть 5 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Сечение жилы | Должно быть 16-25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Напряжение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 1000 |
| 4 | Длина, | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 220 |
| 5 | Диапазон рабочих температур | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | °C | От -50 до +50 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | назначение | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Для оконцевания 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней (внутренней установки) |
| 15 | Трубы стальныесоответствующиеГОСТ 3262-75 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | 1 | толщина стенки | Не менее 3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Наружный диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть 60 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | диаметр условного прохода | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть 50 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Обыкновенная толщина стенки | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Масса 1 м трубы | Не менее 4,22 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Толщина цинкового покрытия | не менее 30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мкм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Длина трубы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | от 4 до 12 | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Резьба | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть длинная или короткая |
| 9 | Длина резьбы до сбега | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 24 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 16 | Задвижка клиновая | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 | 1 | Рабочее давление: | Должно быть 16 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | бар | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Температура рабочей среды: | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | °С | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | До 40 |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Материал корпуса: | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть чугун | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Тип привода | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть ручной |
| 6 | Тип присоединения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть фланец | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 17 | Песок мелкийсоответствующийГОСТ 8736-2014 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Тип песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть неорганический сыпучий материал с максимальной крупностью зерен 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно- гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений |
| 2 | Класс песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть II или I |
| 3 | Модуль крупности песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | должен быть свыше 1,5 до 2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Группа песка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть "мелкий" |
| 5 | Содержание зерен крупностью св. 10 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | не должно превышать 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Содержание зерен крупностью св. 5 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | не должно превышать 10 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | не должно превышать 20 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Содержание в песке пылевидных и глинистыхчастиц | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должно превышать 5 | % по массе | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Содержание глины в комках в песке | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % по массе | должно быть 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Песок не содержит посторонних засоряющихпримесей | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие |
| 18 | Бетон тяжелыйсоответствующийГОСТ 26633-2015 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Класс прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть В15 |
| 2 | Сопротивление бетона прониканию воздуха | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | с/см3 | должны находиться в диапазоне значений от 3,5 до 4,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Марка бетона по морозостойкости | Должна быть не ниже F100 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Средняя плотность бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть более 2000 до 2500 |
| 5 | Фракция крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть свыше 10 до 20 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Общее количество вредных примесей: | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | магнетит | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть не более 10 | % объема | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | гидроксиды железа | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть не более 10 | % объема | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | апатит | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть не более 10 | % объема | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | нефелин | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть не более 10 | % объема | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 11 | фосфорит | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть не более 10 | % объема | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | Свободное волокно асбеста | Должна быть не более 0,25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % массы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 13 | Уголь | Должна быть не более 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % массы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 14 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 2800 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Средняя плотность крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 3000 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 16 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | не менее 16,37 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | МПа | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 17 | Средний коэффициент вариации по прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть до 16 |
| 18 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов заполнителей | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Бк/кг | Не более 25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 19 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 14 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 153,9 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 1,208 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 20 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть гладкий | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А240 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 6 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 28,3 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 0,222 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 21 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть гладкий | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А240 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 10 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 78,5 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 0,617 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть периодического | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 10 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 78,5 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 0,617 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 23 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть периодического | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 8 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 50,3 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 0,395 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 24 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть периодического | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 25 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 490,9 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 3,853 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 25 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Должен быть периодического | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 28 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 615,8 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 4.834 |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 26 | Бетон тяжелыйсоответствующийГОСТ 26633-2015 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 | 1 | Класс прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть В7,5 |
| 2 | Сопротивление бетона прониканию воздуха | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | с/см3 | должны находиться в диапазоне значений от 3,5 до 4,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Марка бетона по морозостойкости | Должна быть не ниже F100 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Средняя плотность бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть более 2000 до 2500 |
| 5 | Фракция крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть свыше 10 до 20 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 2800 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Средняя плотность крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 3000 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | не менее 16,37 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | МПа | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Средний коэффициент вариации по прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть до 16 |
| 10 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов заполнителей | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Бк/кг | Не более 25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 27 | Бетон тяжелыйсоответствующийГОСТ 26633-2015 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Класс прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть В20 |
| 2 | Сопротивление бетона прониканию воздуха | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | с/см3 | должны находиться в диапазоне значений от 3,5 до 4,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Марка бетона по морозостойкости | Должна быть не ниже F100 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Средняя плотность бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть более 2000 до 2500 |
| 5 | Фракция крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть свыше 10 до 20 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 2800 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Средняя плотность крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 3000 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | не менее 16,37 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | МПа | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Средний коэффициент вариации по прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть до 16 |
| 10 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов заполнителей | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Бк/кг | Не более 25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 28 | Бетон тяжелыйсоответствующийГОСТ 26633-2015 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Класс прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть В25 |
| 2 | Сопротивление бетона прониканию воздуха | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | с/см3 | должны находиться в диапазоне значений от 3,5 до 4,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Марка бетона по морозостойкости | Должна быть не ниже F100 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Средняя плотность бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть более 2000 до 2500 |
| 5 | Фракция крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть свыше 10 до 20 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 2800 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Средняя плотность крупного заполнителя | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | должны находиться в диапазоне от 2000 до 3000 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | не менее 16,37 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | МПа | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Средний коэффициент вариации по прочности | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть до 16 |
| 10 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов заполнителей | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Бк/кг | Не более 25 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 29 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть гладкая |
| 2 | Класс | Не ниже А240 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 8 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 50,3 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,395 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2,4 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 30 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 12 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 113,1 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,888 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 31 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Должно быть 16-18 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должно быть не более 201,1 - 254,5 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должно быть 1,578-1,998 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 32 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 6 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 28,3 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,222 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 33 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 8 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 50,3 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,395 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 34 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 10 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 78,5 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,617 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 35 | Горячекатаная арматурная сталь, соответствующаяГОСТ 34028-2016 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Профиль проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть периодического |
| 2 | Класс | Не ниже А400 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 12 |
| 4 | Площадь поперечного сечения | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 113,1 | см2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная масса 1м проката | Должна быть 0,888 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Овальность | Не менее 1 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 36 | Ворота распашные | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Тип ворот | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должны быть распашные двухстворчатые |
| 2 | Ширина ворот | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 3360 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Высота ворот | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 2000 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | В комплекте: столбы ограждения и крепежные элементы | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие |
| 5 | Способ установки столбов | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | внешний профиль | Не менее 40х40 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Внутренний профиль | Не менее 20х20 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | окраска порошковая | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие |
| 37 | Ограждение сетчатое | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Высота панели | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 2030 |
| 2 | Длина панели | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | должна быть 2500 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Панель изготавливается из стальных оцинкованных окрашенных прутков | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Диаметр горизонтального сдвоенного прутка | должен быть не менее 5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Диаметр вертикального прутка | должен быть не менее 5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Размер ячейки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть 50х200 |
| 7 | Вид сетки по форме ячеек | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | должна быть прямоугольная | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Предельное отклонение угла ячейки от номинального | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | ° | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должно быть не более -10 и не более10 |
| 11 | Отклонение для среднего арифметического размера стороны ячейки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должно превышать 10 | % | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | В комплекте: сварные прямоугольные столбы, крепежные элементы | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 16 | Материал изготовления столбов | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть металлический профиль |
| 17 | Размер металлический профиль столбов | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть 60х40 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 18 | Высота столбов | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | должна быть 2600 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 19 | Толщина металлического профиля столбов | должна быть не менее 2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 1 | Высота панели | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должна быть 2030 |
| 2 | Длина панели | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | должна быть 2500 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Панель изготавливается из стальных оцинкованных окрашенных прутков | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Диаметр горизонтального сдвоенного прутка | должен быть не менее 8 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Диаметр вертикального прутка | должен быть не менее 6 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 38 | Кабель ШВВПсоответствующийГОСТ 7399-97 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | 1 | Описание | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
| 2 | Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля | должна быть 0,66 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кВ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Число токопроводящих жил | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Сечение токопроводящих жил | 0,75 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Номинальная толщина изоляции | не менее 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Номинальная толщина обмотки | не менее 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Минимальный наружный размер | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Должен быть 3х4,9 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 39 | Камни бортовые БВ 100.30.15 соответствующие ГОСТ 6665-91 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 | 1 | Тип камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должен быть "прямые рядовые" |
| 2 | Верхние, нижние и вертикальные грани камней взаимно перпендикулярны | соответствие | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Назначение камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны предназначаться для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
| 4 | Камни прочные и трещиностойкие | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требуется соответствие |
| 5 | Класс бетона камней по прочности на сжатие | Должен быть не менее В30 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Класс бетона камней по прочности на растяжение при изгибе | должен быть не менее Вtb 4,0 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Длина камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 1000 |
| 8 | Предельные отклонения по длине камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | должны быть не более +6 и не более -6 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Высота камней | не менее 150 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Предельные отклонения по высоте камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | должны быть не более +5 и не более -5 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 11 | Ширина камней | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не более 300 | мм | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 12 | Предельные отклонения ширины камней по основанию | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должны быть не более +6 и не более -6 |
| 13 | Предельные отклонения ширины камней по верхней кромке | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | должны быть не более +4 и не более -4 |
| 14 | Расход бетона | Должен быть не менее 0,042 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 15 | Марка бетона | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требуется М400 |
| 16 | Марка бетона по морозостойкости | Должна быть более F150 | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 40 | Сталь угловаясоответствующаяГОСТ 8509-93 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Вид | Уголок стальной горячекатаный равнополочный | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Ширина полки | должна быть 125 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Толщина полки | должна быть не менее 8 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Радиус внутреннего закругления | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 14 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Радиус закругления полок | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 4,6 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Площадь поперечного сечения | Не менее 19,69 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Точности прокатки уголка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть А или В |
| 8 | Предельные отклонения по ширине полки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | В диапазоне от +1,5 до -1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Масса 1 м уголков | Не менее 15,46 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть до 12 |
| 41 | Блоки ФБССоответствующиеГОСТ 13579-78 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Тип | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны быть сплошные | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс бетона по прочности на сжатие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В7,5 |
| 3 | Марка монтажной петли | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | П1 |
| 4 | Расход бетона | Должен быть 0,146 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | расход арматуры | Должен быть 0,76 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2380 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 600 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 580 | Мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 42 | Блоки ФБССоответствующиеГОСТ 13579-78 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Тип | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны быть сплошные | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс бетона по прочности на сжатие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В7,5 |
| 3 | Марка монтажной петли | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | П4 |
| 4 | Расход бетона | Должен быть 0,191 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | расход арматуры | Должен быть 0,74 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2380 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 600 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 580 | Мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 43 | Блоки ФБССоответствующиеГОСТ 13579-78 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Тип | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны быть сплошные | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Класс бетона по прочности на сжатие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В7,5 |
| 3 | Марка монтажной петли | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | П2а |
| 4 | Расход бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Должен быть 0,406 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | расход арматуры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Должен быть 0,97 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 2380 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 600 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 580 | Мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 44 | Сендвич панель | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Толщина наполнителя | Должна быть 120,150,200 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Наполнитель | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должна быть минеральная вата | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Плотность | Не менее 115 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг/м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Длина панели | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | До 12 |
| 45 | Сваи железобетонные | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 6000 |
| 2 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 300 |
| 3 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 300 |
| 4 | Вес | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 1380 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | морозостойкости бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть F200-F300 |
| 6 | Водонепроницаемость бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть W8-W14 |
| 7 | самазабивная свая сплошного квадратного сечения | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 8 | Объем бетона | Не менее 0.55 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Класс прочности бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В15 |
| 46 | Балки фундаментные | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 5500 |
| 2 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 300 |
| 3 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 300 |
| 4 | Класс прочности бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В25 |
| 5 | Объем бетона | Не менее 0,31 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Расход арматуры | Не менее 47,2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 47 | Перемычка брусковая | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Вес | Не менее 54 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Расход арматуры | не менее 0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Объем бетона | Не менее 0,017 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Класс прочности бетона | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | В15 | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 48 | Плоский металлический листГОСТ 19903-2015 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Точность по толщине | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Повышенная или обычная |
| 2 | Характер кромки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | с необрезной кромкой или с обрезной кромкой |
| 3 | Вид проката | Должен быть лист | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | толщина | Не менее0,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Ширина | Не менее 500 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Длина | Не менее 710 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 49 | Ступени лестничные | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 изм.1 | 1 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 1350 |
| 2 | Ширина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 330 |
| 3 | Высота | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть 145 |
| 4 | Объем бетона | Не менее 0,06 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м3 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Масса | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 145 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Расход арматуры | 1,54 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 50 | Двери стальные утепленные двупольные) | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны быть 2070х1010 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | класс | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1 или 2 или 3 |
| 3 | Приведенное сопротивление теплопередаче | не менее 0,4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м2\*°C/Вт | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Предел водонепроницаемости | не менее 200 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Па | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Звукоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | дБ | В диапазоне 20-32 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Дверь стальная утеплённая двупольная | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 51 | Двери стальные утепленные двупольные) | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Габаритные размеры | 2370х1510 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | класс | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1 или 2 или 3 |
| 3 | Приведенное сопротивление теплопередаче | не менее 0,4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м2\*°C/Вт | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Предел водонепроницаемости | не менее 200 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Па | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Звукоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | дБ | В диапазоне 20-32 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Дверь стальная утеплённая двупольная | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 52 | Дверь броинированная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Класс взломостойкости ГОСТ Р 51113 | Не ниже 5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Тип замка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2 ключевых замка |
| 3 | Класс замка | не ниже В | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Вес | Не менее 580 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 53 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Соответствие |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2100х1010 |
| 54 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-60 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2100х1010 |
| 55 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2100х910 |
| 56 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Соответствие | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2100х1310 |
| 57 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-30 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2400х1310 |
| 58 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Соответствие | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | не ниже EI-60 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2400х1910 |
| 59 | Дверь противопожарная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | [Должно быть базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие |
| 6 | Предел огнестойкости | Не менее EI-60 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2400х1310 |
| 60 | Дверь противопожарная остекленная | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Толщина листа | Не менее 1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Термоизоляция | [Базальтовое волокно](http://gidro.tech-group.pro/preimuschestva_izdeliy_na) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Покрытие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Замок врезной противопожарный цилиндровый | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Предел огнестойкости | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | EI-60 |
| 7 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 2400х1510 |
| 61 | Противопожарное окно | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Предел огнестойкости | Не менее EI-60 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1800х1700 |
| 3 | Каркас | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Должен быть алюминиевая профильная система в противопожарном исполнении | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | соответствие |
| 5 | пена для заполнения монтажного зазора | Должна быть огнестойкая | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 62 | Оконная конструкция со стеклом | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 изм.1 | 1 | Предел огнестойкости | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | EI-60 |
| 2 | Габаритные размеры | 500х500 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Каркас | алюминиевая профильная система в противопожарном исполнении | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | [порошковая краска RAL](http://gidro.tech-group.pro/poroshkovaya_pokraska) | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | пена для заполнения монтажного зазора | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | огнестойкая | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | щелевыой лоток | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | соответствие | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 63 | Шкаф управления навесной | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04 изм.1 | 1 | Степень защиты | IP55 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Габаритные размеры | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 1200х600х500 |
| 3 | Масса | Не менее 70 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | материал | Должна быть сталь | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Тип комплектации |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Шкаф, верхняя панель, дверь |
| 64 | Сталь угловая равнополочная, соответствующаяГОСТ 8509-93 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05 | 1 | Вид | Уголок стальной горячекатаный равнополочный | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Ширина полки | должна быть 40 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Толщина полки | должна быть 4 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Радиус внутреннего закругления | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 5 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Радиус закругления полок | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 1,7 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Площадь поперечного сечения | Не менее 3,08 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 7 | Точности прокатки уголка | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть А или В |
| 8 | Предельные отклонения по ширине полки | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | В диапазоне от +1,5 до -1,5 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 9 | Масса 1 м уголков | Не менее 2,42 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 10 | Длина | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна быть до 12 |
| 65 | Сталь круглая соответствующаяГОСТ 2590-2006 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05 | 1 | Вид | Должен быть круглый прокат | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |  | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 2 | Номинальный диаметр | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | 8 |
| 3 | Площадь поперечного сечения | Не менее 0,503 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | мм2 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Масса 1 м длины проката | Не менее 0,395 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 5 | Овальность проката | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | не должна превышать 75 % суммы предельных отклонений по диаметру. | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 6 | Прокат | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должна бытьмотках,  в прутках |
| 7 | Состав стали | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали или из качественной углеродистой и легированной стали или из высоколегированной стали |
| 8 | Длина | Должна быть от 2 до 12 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | м | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 66 | Шкаф управления навесной | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07 изм. 1 | 1 | Материал изделия | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должен быть сталь |
| 2 | Степень защиты | Не ниже IP66 | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 3 | Габаритные размеры ВхШхГ | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Должны быть 600х600х350 | мм | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |
| 4 | Тип изделия | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | - | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Щит монтажный должен быть навесной, с дверцей и замком |
| 5 | Масса | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Не более 28,4 | кг | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется | Требования по показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется |

Инструкция по заполнению первой части заявки.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе) Заказчиком при описании объекта закупки установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ, требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. Также установлены требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров. При описании объекта закупки (наименований показателей (характеристик) товаров и требований к значениям показателей (характеристик) товаров) Заказчиком в соответствии с требованиями п.2. ч.1. ст.33 Закона о контрактной системе, использовались стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если Заказчиком в настоящем техническом задании не используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, то это обосновывается отсутствием или невозможностью использования при составлении описания объекта закупки таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии. В таких случаях Заказчик использует другие показатели, требования, условные обозначения и терминологию, указанные в паспортах, сертификатах, технических условиях и иных технических документах производителя товара, при этом учитываются условия использования, эксплуатации и применения товаров в соответствии с потребностями Заказчика. В настоящем техническом задании (описании объекта закупки) к требованиям безопасности относятся требования, установленные соответствующим ГОСТ-ом (ГОСТ Р), указание на которые содержится в столбце «Наименование товара» настоящего технического задания (описания объекта закупки). По показателям (характеристикам) товаров, требования к значениям которых являются требованиями безопасности, участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе должен указать значение показателя (характеристики) без изменения. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров подразделяются на типы. К первому типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров могут относиться требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров или требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретных показателей (характеристик) товаров по первому типу, участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать: единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания, а также требованиям, установленным в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; наименования показателей (характеристик), которые должны быть указаны без изменений, как и значение показателя (характеристики) относительного удлинения; значения показателей (характеристик), соответствующие требованиям настоящего технического задания (описания объекта закупки). Ко второму типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров могут относиться требования к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров или требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретных показателей (характеристик) товаров по второму типу, участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать: единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания, а также требованиям, установленным в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; наименования показателей (характеристик), которые должны быть указаны без изменений, как значение показателя (характеристики) длины, толщины; значения показателей (характеристик), соответствующие требованиям настоящего технического задания (описания объекта закупки). К третьему типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров могут относиться требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров; требования к максимальным значениям показателей (характеристик) или требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться, как значение показателя (характеристики) фракции. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретных показателей (характеристик) товаров по третьему типу, участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать: единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания, а также требованиям, установленным в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; наименования показателей (характеристик), которые должны быть указаны без изменений, как и значение показателей (характеристики) модуля крупности; значения показателей (характеристик), соответствующие требованиям настоящего технического задания (описания объекта закупки). Требование к содержанию зерен слабых пород является требованием к показателю (характеристики) товара, значение которых не могут изменяться. К четвертому типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров могут относиться требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров или требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров или требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретных показателей (характеристик) товаров по четвертому типу, участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать: единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания, а также требованиям, установленным в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; наименования показателей (характеристик), которые должны быть указаны без изменений; значения показателей (характеристик), соответствующие требованиям настоящего технического задания (описания объекта закупки). В настоящем техническом задании (описании объекта закупки) наименования показателей (характеристик) товаров указаны в столбце «Наименование показателя (характеристики) товара». В настоящем техническом задании (описании объекта закупки) требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться, к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров могут быть установлены в столбцах: «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1»; «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2»; «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3»; «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4». Представленные участниками закупки сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть», «будут» и другими формами этих слов). При установлении требований к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров, к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требований к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, участник закупки должен указать в первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретные значения показателей (характеристик) товаров, соответствующие требованиям, установленным заказчиком. Участником закупки при указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, должны быть указаны значения показателей (характеристик) в виде одного значения показателя (характеристики) для таких показателей (характеристик), определенных в первом типе, во втором типе, в четвертом типе. Участником закупки при указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, должны быть указаны значения показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристики) для таких показателей (характеристик), определенных в третьем типе. Требования к значению содержания глины в комках является требованием к максимальному значению показателя (характеристики) товара. При указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, не допускается использование участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе слов, словосочетаний с помощью которых заданы требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров, к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров. Для предельных отклонений необходимо указать значение отклонения в сторону уменьшения и значение отклонения в сторону увеличения, согласно требованиям настоящей инструкции. В случае если по одному из типов установлено требование к значению показателя (характеристики) товара, которое не может рассматриваться согласно инструкции по заполнению первой части заявки как требование к максимальному и/или минимальному значению показателей (характеристик) товаров или как требование к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, участник закупки указывает значение показателя (характеристики) товара без изменений. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений о конкретных показателях (характеристик) товаров, согласно инструкции по заполнению первой части заявки, участник закупки указывает значения показателей (характеристик) товаров, относящиеся к предлагаемому варианту в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Для показателей (характеристик) товаров, установленных настоящим техническим заданием, не относящихся к выбранному варианту, в первой части заявки участник закупки вправе указывать: «не нормируется». При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристик), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений, соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. (Например «1-7»).